**Карта пооперационного контроля к практической работе**

**«Моделирование нарядного платья с кокеткой»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Критерии контроля** | **Баллы** |
| **I.** | **Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья** | 10 |
| 1 | Нанесение линии переноса нагрудной вытачки | 1 |
| 2 | Наличие надписи на чертеже «закрыть», «разрезать» | 2 |
| 3 | Нанесение линии кокетки на детали переда | 1 |
| 4 | Нанесение линии кокетки на детали спинки | 1 |
| 5 | Выполнение припуска на складку по линии середины переда | 1 |
| 6 | Выполнение прогиба по боковому срезу переда | 1 |
| 7 | Выполнение прогиба по боковому срезу спинки | 1 |
| 8 | Расширение детали переда по линии низа сбоку | 1 |
| 9 | Расширение спинки по линии низа сбоку | 1 |
| **II.** | **Подготовка выкроек платья к раскрою** | **10** |
| 10 | Выполнение полного комплекта деталей | **4** |
| 11 | Название деталей | 1 |
| 12 | Количество деталей | 1 |
| 13 | Направление долевой нити деталей | 1 |
| 14 | Сгибы деталей, линии середины деталей | 1 |
| 15 | Припуски на обработку каждого среза | 1 |
| 16 | Аккуратность выполнения моделирования | 1 |
| **Итого** | | **20** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Эскиз модели и описание** | **Нанесение на чертёж новых линий фасона** | **Выполнить моделирование** |
| Нарядное комбинированное платье полуприлегающего силуэта, слегка расширен-ного к низу по линии бока.  На деталях переда и спинки фигурная кокетка, выполнен-ная из гипюра.  По линии середины переда - встречная складка.  Застежка на тесьму молния в среднем шве кокетки спинки. | закрыть  разрезатьать  разрезатьать  разрезатьать |  |