**Карта пооперационного контроля к практической работе**

**«Моделирование нарядного платья с кокеткой»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Критерии контроля** | **Баллы** |
| **I.**  | **Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья**  | 10 |
| 1  | Нанесение линии переноса нагрудной вытачки  | 1 |
| 2  | Наличие надписи на чертеже «закрыть», «разрезать»  | 2 |
| 3  | Нанесение линии кокетки на детали переда  | 1 |
| 4  | Нанесение линии кокетки на детали спинки  | 1 |
| 5  | Выполнение припуска на складку по линии середины переда  | 1 |
| 6  | Выполнение прогиба по боковому срезу переда  | 1 |
| 7  | Выполнение прогиба по боковому срезу спинки  | 1 |
| 8  | Расширение детали переда по линии низа сбоку  | 1 |
| 9  | Расширение спинки по линии низа сбоку  | 1 |
| **II.**  | **Подготовка выкроек платья к раскрою**  | **10** |
| 10  | Выполнение полного комплекта деталей | **4** |
| 11  | Название деталей  | 1 |
| 12  | Количество деталей  | 1 |
| 13  | Направление долевой нити деталей  | 1 |
| 14  | Сгибы деталей, линии середины деталей  | 1 |
| 15  | Припуски на обработку каждого среза  | 1 |
| 16 | Аккуратность выполнения моделирования  | 1 |
| **Итого**  | **20** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Эскиз модели и описание** | **Нанесение на чертёж новых линий фасона** | **Выполнить моделирование** |
| Нарядное комбинированное платье полуприлегающего силуэта, слегка расширен-ного к низу по линии бока. На деталях переда и спинки фигурная кокетка, выполнен-ная из гипюра. По линии середины переда - встречная складка. Застежка на тесьму молния в среднем шве кокетки спинки. | закрытьразрезатьатьразрезатьатьразрезатьать |  |