**Карта пооперационного контроля к практической работе**

**«Моделирование фартука»**

**для учащихся 7 классов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов | Баллы |
| 1 | Организация рабочего места | 1 |  |
| 2 | Изменение лекала нагрудника по эскизу и описаниюмодели | 2 |  |
| 3 | Изменение лекала нижней части по эскизу и описанию модели | 2 |  |
| 4 | Оформление мягких складок | 2 |  |
| 5 | Нанесение названий деталей выкройки | 1 |  |
| 6 | Выполнение полного комплекта деталей | 1 |  |
| 7 | Название деталей | 1 |  |
| 8 | Количество деталей | 1 |  |
| 9 | Направление долевой нити деталей | 2 |  |
| 10 | Сгибы тканей | 2 |  |
| 11 | Припуски на обработку срезов | 2 |  |
| 12 | Аккуратность выполнения моделирования из цветнойбумаги | 3 |  |
|  | Итого | 20 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Эскиз модели и описание** | **Нанесение на чертёж новых линий фасона** | **Выполнить моделирование** |
| *http://900igr.net/datas/tekhnologija/Fartuk-5-klass/0023-023-Modelirovanie-fartuka-model-6.jpg***Описание модели:**Фартук с отрезным нагрудником.Линии верха нагрудника, линии низа фартука придана V – образная форма.Для придания формы поверхнему срезу нижней части фартука выполнены мягкие складки. |  |  |